1. 地图基于网络的，要一直联网。地图一进去站点位置偏的，从别的配置项切回地图也会偏的，要放大或是缩小一下才能正常显示。地图初始范围太大，不能突显岛内。

[反馈]目前使用的百度在线版本（只有在线版本，切保证精度最高），每个站点要使用百度地图需要自己的AK，有了AK才能保证地图的正常工作。

<https://lbsyun.baidu.com/index.php?title=jspopular3.0/guide/getkey>

百度官方提供的嵌入方式要求在线方式，离线方式需要使用非官方方式更改。

【Howard】

1. 离线地图正在调试中
2. 目前初始范围已经缩小
3. 站点位置偏的问题正在看

要告知用户的：离线地图需要预先下载地图资源到项目里，随着地图范围的增大和地图缩放层级的增大，资源大小会呈指数型的增长。目前只下载了厦门的地图，所以如果在缩放和移动时看见厦门以外的地图是空白的，此为正常现象。另外离线地图的缩放层级为国家级到街道级

1. 掉线时大概2-3分钟显示离线。

[反馈]修改后端配置文件（application.yml）tcpServer.timeout，默认值为300（秒）

1. 屏蔽报警打开不起作用，还是在报警。屏蔽报警开关红色显示更醒目。

站点有报警，然后又离线，报警就关不掉了。

[反馈]已更新

1. 有报警信息，点开详细菜单，没有把报警的量红色显示，只能在报警日志里查询故障。

[反馈]工作中

1. 报警上下限设置加行备注，前框下限，后框上限。

[反馈]已更新

1. 没有看到关于手机APP软件串口通讯的配置。

[反馈]请提供相关技术文档

1. 读取信息按钮读不到设备信息。

[反馈]因直放站无法测试，控制相关功能未实现

1. 实际数据图表，最多10个表，一个表最多显示10个数据，100个量不够用，需要200个量。

[反馈]已更新

1. 站点管理支持站点录入的配置文件导入导出功能。（站点有100多个）

[反馈]工作中

1. 站点离线，地图页面不能主动显示。要展开具体站点页面看到离线，然后回地图页面才会有报警显示离线。

[反馈]工作中

1. 控制功能待测试。

[反馈]因直放站无法测试，控制相关功能未实现

**下一步需提供或者得到回复的问题：**

1. 请提供站点导入导出配置文件样品（格式）
2. 请提供手机APP软件串口通讯相关技术文档
3. 直放站IP，端口，密码如何配置（页面还是配置文件）